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第一部分 招标公告
浙江中投工程管理咨询有限公司受浙江金投两头乌火腿有限公司的委托，现就金华火腿产业园建设项目—清洗消毒设备采购项目进行招标，欢迎合格的投标人前来投标。
一、招标项目编号：ZJZT-2026G070102

二、采购组织类型：委托代理（非政府采购）

三、采购需求：

	标项
	标项名称
	最高投标限价（元）
	简要规格描述

	1
	金华火腿产业园建设项目－清洗消毒设备采购项目
	人民币3856601
元（包含暂列金183648元）
	具体参数详见招标项目采购需求。


1.招标范围：本项目招标范围主要包括但不限于二次深化设计、整体项目施工现场管理、设备、辅材等的供货、包装、运输、保险、二次运输（含设备吊装）、装卸、安装、调试及试运行、检测验收、培训、质保期内的维保等内容。具体详见施工图纸及招标采购清单，最终以发包人要求为准。
2.供货及安装周期：中标人收到中标通知书后5日历天内完成整体方案优化设计，收到招标人书面通知后40日历天内完成设备交货及安装并验收合格，另调试期为15日历天，共计60日历天。本项目须满足整体工程进度要求，进场安装以现场实际工程建设进度及招标人要求为准。
3.质量要求：中标人应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求，设备运行稳定、可靠。

4.质保期要求：提供24个月或以上的质保期及免费维修和保养（以符合招标要求的投标承诺作为签订合同的依据），从验收通过、交付给招标单位使用之日算起。
四、投标人资格要求：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）本项目不接受联合体形式参加投标。

（七）承诺未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动；

（九）特定资格要求：无。
五、招标文件的获取：

（一）投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以于2026年 月 日17:00之前以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑，逾期提出不予受理。

（二）获取时间：自公告发布后次日0点至2026年 月  日16:00止（北京时间）；

（三）获取方式：进入金华市阳光采购服务平台，在线注册并参与项目报名和购买招标文件，不再提供纸质文件，平台支持微信或支付宝扫码，支付成功后完成下载。招标文件500元/份（此费用由金华产权交易所有限公司代为收取，售后不退）。未通过金华市阳光采购服务平台在线报名及获取采购文件的投标人，其投标将被拒绝。

（四）本项目不提供招标文件纸质版。投标人应按上述方式获取招标文件；未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉且采购代理机构有权拒绝其投标。同时请投标人在参加投标前自行随时关注项目的更正公告情况。

（五）资格审查方式：本次招标采取资格后审，招标代理机构不保证所有已完成报名的潜在投标人都符合资格要求。

六、投标截止时间：2026年  月  日9 :30时，逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

七、投标地址：金华产权交易所（金华市金东区光南路668号金华银行金东支行大楼）3楼开标室   。
八、开标时间：2026年 月  日9:30时。
九、开标地址：金华产权交易所（金华市金东区光南路668号金华银行金东支行大楼）3楼开标室   。
十、投标保证金：
1.人民币伍万元整（¥：50000）；

2.递交方式：可以选择转账、汇款或电子保函(保单)等形式进行递交。

3.递交要求：

(1)选择转账或汇款方式递交的：供应商应于投标/响应截止时间前一次性将全额保证金以转账(或电汇)的形式由供应商账户递交至该项目(标段)系统指定保证金虚拟子账号。

(2)选择电子保函方式递交的：供应商应于投标/响应截止时间前通过金华市阳光采购服务平台系统电子保函开具路径前往办理电子保函(保单)。

4.未按上述方式递交投标/响应保证金的，其投标/响应将被拒绝。

注：①因数据处理存在时差，为避免发生延误递交或匹配情形，建议供应商办理保证金递交手续不要晚于投标/响应截止时间前30分钟。供应商在完成保证金递交后，应及时查看已报名项目界面保证金状态，若显示“已支付/已支付（保函）”则表示保证金匹配成功；若递交保证金超过30分钟，保证金状态仍显示“未支付”，请重新核对汇款信息是否有误，确认无误的，可通过查看“保证金管理”菜单“未匹配保证金”列表，或及时联系平台、保函出具机构处理。

②操作指引

开具电子保函具体操作流程，供应商可通过平台网站首页导航栏查看“办事指南”版块内的《电子保函操作指引》。

十一、发布招标公告的媒体为：金华市阳光采购服务平台（https://www.jhygcg.com/）。

十二、信用记录：

根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，招标代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1.查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2.信用信息查询记录方式：由投标人将查询网页截图并提供在投标文件中；

3.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

十三、特别说明：
1.本项目为非依法必须招标项目、非政府采购项目。

2.已报名投标人认为采购文件损害自身权益或存在需要澄清、补充、修正等问题时，可通过线下或系统后台－异议（质疑）菜单在线提出异议，在线提出的须同时上传盖章书面材料。对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向本项目采购监督单位进行投诉。异议函及投诉书可参考平台－资料下载专区的范本。

3.采购人或采购代理机构对采购文件或整个项目进行必要的澄清、补正涉及文件更新的，已报名投标人可通过后台－已报名项目－报名详细－采购答疑文件中进行下载。

4.系统使用费：平台系统使用费收取按照《金华市阳光采购服务平台收费标准（试行）》执行（https://www.jhygcg.com/detail?articleId=348）。中标（成交）投标人在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标（成交）资格。

十四、项目咨询及质疑联系方式：

1.招标人名称：浙江金投两头乌火腿有限公司

联系人：吴先生   联系电话：13957950299 

2.招标代理机构名称：浙江中投工程管理咨询有限公司

联系人：方鸿燕   联系电话：18329065737

质疑联系人（项目负责人）：孟雯 联系电话：13967480098
地址：金华市金东区李渔路轨道交通大厦15楼

第二部分 投标人须知前附表

	项 目
	内         容

	项目名称
	金华火腿产业园建设项目－清洗消毒设备采购项目

	供货及安装周期
	中标人收到中标通知书后5日历天内完成整体方案优化设计，收到招标人书面通知后40日历天内完成设备交货及安装并验收合格，另调试期为15日历天，共计60日历天。本项目须满足整体工程进度要求，进场安装以现场实际工程建设进度及招标人要求为准。

	招标内容
	具体详见第四部分“招标项目采购需求”

	投标人资格

要求
	详见招标公告

	响应文件

份数
	投标文件共分技术资信标、价格标两个部分，两个部分分别装订成册。一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，投标人应将技术资信标、价格标分别包装密封，封口处应加盖投标人公章。同时提供已签章（包含电子签章）的投标文件的电子版本（U盘形式）壹份包封在价格标中。

	报价方式
	投标人的投标报价应采用全费用综合单价报价方式，全费用综合单价包括完成本项目的二次深化设计、整体项目施工现场管理、设备、辅材等的供货、包装、运输、保险、二次运输（含设备吊装）、装卸、安装、调试及试运行、检测验收、培训、质保期内的维保、安全保护、成品保护、现场清理、储存、质保期内备品备件、施工用水用电、利润、企业管理费、规费、税金等完成本项目的所有费用。（注：以上质保期至少24个月，所供货物的生产厂家提供的保修期超过24个月的，则以厂家保修时间和投标承诺的质保期中较长者为准）
投标报价既要有总报价，也要有分项报价，列出主要机械设备、备品备件、易损件和专用工具、选配件等所有设备或货物。投标设备中如有进口设备，则需要将设备价格及关税、增值税等进口环节税分开报价；安装、调试、检验、培训、售后技术服务及技术文件分项价格，并计入投标报价中。
所供货物的相关服务（安装、调试、检验、培训、售后技术服务等，不仅限于此），如有偿提供，需将价格详细列出，计入投标报价中。
随设备提供保质期内的备品备件、易损件和专用工具，请将名称、型号规格、功能、数量、单价详细列出，计入投标报价中。
5.若投标人能提供可增加货物功能的选配件，请将名称、型号规格、功能、数量、单价、制造商详细列出，并包括在投标总价内。

6.特别说明：清单中所列设备的配件辅材等均按设备自带综合考虑在报价中，不单列。

	最高投标报价
	本次招标的最高投标限价（含暂列金额）为 3856601元（其中含税暂列金额183648元），超过最高投标限价（含暂列金额）的作无效标处理。暂列金额按183648元填报，不得更改，否则作无效标处理。

	投标报价的

其他要求
	（1）所有投标均以人民币报价。 

（2）投标人要按投标报价明细表格式已列明内容完整填写产品单价、总价及其他事项，并由法定代表人或其委托代理人签署。 

（3）对于非标准产品的投标，还应填报明细表（明细表格式由投标人自行设计）。 

（4）投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入投标总价中，总报价不受汇率变动影响。 

（5）招标人不接受任何有选择的报价，对每一项货物只允许有一个报价。 

（6）投标报价明细表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以其他理由予以变更。 

（7）本工程为“交钥匙”工程，在满足图纸、清单及技术指标的前提下，允许投标人对方案进行优化，投标时对方案提出的优化措施以及满足招标文件要求的所有内容均已包括在中标总金额内，后期不再增加任何费用。投标报价应包括经当地相关部门验收合格投入运行并交付业主使用前发生的一切费用。中标后，中标人方案需取得业主通过后实施，不得以不完全了解、忽视或误解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出费用补偿或延长工期等的要求。中标人应服从总包的施工管理相关制度及安全责任要求，发生的所有费用包括在投标总价内，招标人不再支付因此产生的任何费用。

	投标保证金
	详见招标公告。

	答疑与澄清
	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2026年   月   日17:00之前以书面形式就同一采购环节一次性向招标人和采购代理机构提出质疑，要求招标单位作出书面解释、澄清；招标单位将于规定时间前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分。

	响应文件递交截止时间
	1.投标截止时间：2026年 月 日9时30分，提前半小时开始接收投标文件。
2.递交至：金华产权交易所（金华市金东区光南路668号金华银行金东支行大楼）3楼开标室   。

	开标时间
	1.时间：2026年  月 日9时30分。
2.地点：金华产权交易所（金华市金东区光南路668号金华银行金东支行大楼）3楼开标室   。

	投标文件有效期
	投标文件递交截止时间起90天内。

	付款方式
	（1）合同签订后25个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，中标人须以银行保函形式提供等额的预付款担保；

（2）方案设计深化完成后，全部设备运至招标人指定地点且经招标人确认后25个工作日内，总计支付至合同金额的70%；

（3）竣工验收且调试完成后25个工作日内，支付至合同金额的85%；

（4）结算审计完成后25个工作日内，支付至结算审定金额的95%。

（5）剩余结算审定金额的5%作为质保金，待质保期满后一次性无息退还。

注：结算时由中标人开具正式发票，按招标人财务管理流程申请支付。


第三部分 投标人须知
一、说明

（一）适用范围
本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的招标活动。
（二）定义

1.“招标人、招标单位”系指浙江金投两头乌火腿有限公司。
2.“招标代理机构”系指受招标单位委托组织招标的浙江中投工程管理咨询有限公司。
3.“供应商、投标人”是指向招标单位提供招标投标文件所叙述的合格竞标单位。
4.“货物”“服务”系指招标文件规定投标人须承担的完成本项目所需的所有设备、货物、服务，以及合同中未规定但依据有利于合同履行的原则，应当由投标人承担的其他义务。
5.本招标文件中带“▲”的条款内容，为本次投标的主要条款和实质性要求，投标响应方必须全部响应（或作正偏离响应），否则作无效投标文件处理。

▲（三）合格的投标人

详见《公开招标公告》。

（四）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.非经招标单位允许，本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或为本法人代表或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.本项目不统一组织现场踏勘。 

6.本次招标采取开标后资格审查。开标结束后，招标人或招标代理机构将对各投标人的投标资格按公开招标公告中要求的条件进行审查，并出具审查结果。招标人或采购代理机构不保证所有报名的投标人都符合投标人资格要求。
二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知前附表
3.投标人须知

4.招标项目采购需求

5.评标办法及评分标准

6.合同条款（以最终合同为准）

7.投标文件格式范例

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人参加投标即是对本项目招标文件各项条款的认可。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2026年  月  日17:00之前以书面形式就同一采购环节一次性向招标人和采购代理机构提出质疑，要求招标人作出书面解释、澄清；招标采购单位将于规定时间前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人。各投标人应主动关注投标项目的更正公告等情况。     

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以传真或网上发布公告的形式发布。

三、投标文件
（一）要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

2.投标人应按照招标文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须针对本次投标。

3.本次投标采用综合评分法选定中标单位，待资格符合性评审后，先进行技术资信标的评分，再进行报价的评分。

4.各投标人应当将其投标文件的技术资信标和价格标分别进行密封。如出现投标文件错漏、投标文件内容前后混淆等影响评标活动正常进行的情况时，投标人自行承担因此造成的评分结果，并按照评标委员会要求澄清或补正。

5.投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在投标文件中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

（二）投标文件的组成：

投标书分为技术资信标和价格标，技术资信标为除报价外的所有内容，应将以下各部分内容按顺序组成投标书的技术资信标和价格标。技术资信标内不得含报价，否则作无效标处理。  
技术资信标的组成：

1.技术资信标自评得分汇总表(附件一)；

2.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权人身份证复印件（或扫描件）（法定代表人亲自参加的仅需提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件或扫描件）（附件二）；

3.符合投标人资格条件的资格审查材料：

（1）投标人营业执照副本复印件（或扫描件）；

（2）投标保证金缴纳凭证复印件；

（3）符合参加招投标活动应当具备的一般条件的承诺函（附件三）；

（4）特定资格要求：无。
4.企业综合实力（如企业简介、企业优势、企业荣誉、企业资质、拥有相关认证证书情况、服务能力等）；

5.投标人类似业绩（附件四）；

6.技术/商务响应表（附件五）；
7.设计方案；
8.辅助设备及配件选用的比较；
9.组织实施方案；

10.拟派技术力量（附件六）；
11.生产工艺及产品保障措施；

12.安全措施及应急预案；

13.项目重难点分析及应对措施；

14.验收准备及配合；
15.售后服务方案；

16.根据招标文件中的招标内容与技术要求，投标人认为需要提供的其他文件和资料。
价格标书的组成：
1.投标函（附件七）；

2.开标一览表、投标报价明细表（附件八）；

3.其他投标人认为有必要提供的资料。
（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价（本项目设有最高限价，所报价格不得超出最高限价，若超出上述限价，将按无效标处理）
（1）所有投标均以人民币报价。 

（2）投标人应按投标报价格式填写。 

（3）对于非标准产品的投标，还应填报明细表（如有）。 

（4）投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入投标总价中，总报价不受汇率变动影响。 

（5）对每一项货物只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 

（6）在满足图纸、清单及技术指标的前提下，允许投标人对方案进行优化，投标时对方案提出的优化措施以及满足招标文件要求的所有内容均已包括在中标总金额内，后期不再增加任何费用。投标报价应包括完成该项目的所有人力和物资成本、保险、利润、税费、公证费（如有）、政策性文件规定以及合同包含的风险、责任等所有费用。其中风险费包括：因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种货物、服务的价格调整，服务期间可能出现的人员伤亡、质量缺陷等不利事件所导致的各种风险和费用。▲投标人在响应报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视响应报价中已包括所有费用。
（五）投标有效期

1.自投标截止日起90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.特殊情况下，招标人可适当延长投标有效期。投标人必须以书面或传真形式予以答复同意还是不同意。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

▲（六）投标保证金

本项目投标保证金人民币伍万元整（¥：50000）。未按招标公告上的方式递交投标保证金的，其投标将被否决。

中标后逾期缴纳履约保证金或逾期签订合同，扣罚50%投标保证金。中标后无正当理由放弃中标或拒签合同，扣罚其投标保证金。

▲（七）履约保证金

1.本项目的履约保证金为中标总价的2%（精确至元）。

2.履约担保的形式：现金转账、银行保函、保险公司保单保函（出具银行保函、保险公司保单保函需满足以下条件：1.银行和保险公司出具；2.按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付）。

注：若采用现金转账，在中标公告后 5 日历天内缴纳至招标人指定账户，若采用银行保函或保单，则在中标通知书发放15 日历天内，提交符合招标文件要求的保函、保单，否则招标人有权取消中标人资格。

四、投标文件的装订、密封和标记

（一）要求
1.投标文件包括技术资信标和价格标两个部分，两个部分各自独立密封（封口处应加盖投标人公章）。技术资信标和价格标各正本壹份，副本肆份，分别装订成册。同时提供已签章（包含电子签章）的投标文件的电子版本（U盘形式）壹份包封在价格标中。投标文件的外包装上须标明项目编号、项目名称、投标人单位名称、“技术资信标/价格标”字样，同时注明“于2026年  月  日   :   之前不准启封”的字样。
2.正本和副本如有不一致之处，以正本为准。无论中标与否，标书均不退还，招标人具有处置投标文件的一切权利。
五、投标文件的签署和装订：
1.正本须经正式授权的投标人代表在落款处签字或盖章。投标文件的副本可为复制件。

2.投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，无论何种原因造成都应由投标人授权代表在改动处签字或盖章。

3.所有投标文件均要求装订成册，不得以活页形式递交。

六、递交投标文件的地点和截止时间：

1.开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在开标前30分钟开始接收投标文件。

2.开标时间即为投标截止时间，招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。时间以开标现场电脑时间为准。

3.电报、电话、传真形式的投标概不接受。

▲七、有下列情况之一者，投标文件无效（中标后查实的取消中标资格）：
1.未按招标文件规定提供相关文件（如资格证明、身份证明等）；提供虚假资料的。

2.投标响应文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。将文件伪造或编造成投标响应文件的。

3.借用或冒用他人名义或证件投标的。

4.投标人逾期送达投标响应文件或未按招标文件规定递交投标保证金的。

5.投标响应文件未按招标文件要求签署或装订的。

6.投标人在一套投标响应文件中对同一货物有两个或多个报价，且未声明哪个有效的。

7.投标人名称或组织机构与资格审查时不一致（包括撤换销售或服务网点的），投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂靠或以他人名义参与竞标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的，投标人参加本次招标活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的。

8.投标响应文件的技术资信标中含有报价内容的（备品备件清单及折扣承诺除外）。

9.任何明显导致投标响应文件的承诺内容与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的负偏离承诺，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的。

10.因投标人原因造成投标响应文件的价格标与技术资信标不对应，投标响应文件错漏的，投标响应文件中对同一事项前后描述、表述不一致的。经评标委员会集体认定（少数服从多数原则）确属的。

11.报价超出最高限价或者招标预算金额，招标人不能支付的；

12.改变招标文件提供的采购清单（含已列明的设备名称、单位、数量、型号/规格等，允许增补的内容除外）的。

13.改变招标文件和采购清单明确的暂列金额或暂估价的（如有）。

14.投标文件的编制人接受同一项目招标人委托编制招标文件（含招标采购清单），或接受其他投标人委托编制投标文件的。

15.投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
16.其他不符合有关法律法规要求的。
八、组织评标、确定中标候选人
1.招标人和代理机构将根据招标文件的要求，将投标文件提交评标委员会进行评审。

2.招标人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由招标人和技术、经济等方面有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，专家将按规定随机抽取产生。

3.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，推荐排名第一的投标人为中标候选人。评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由评标委员会通过记名投票表决方式排序。
4.评标结果公示将发布在：金华市阳光采购服务平台（https://www.jhygcg.com/）。

5.中标候选人经公示期满（3天，结束日为工作日）无异议后，中标候选人自动成为中标投标人。评标结果公示期间，其他投标人可对中标结果进行质疑、投诉，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

九、授予合同

1.中标通知

（1）招标人与代理机构共同以书面形式向中标候选人发出《中标通知书》。

（2）《中标通知书》一经发出即产生法律效力，招标人改变中标结果或中标人放弃中标资格的，应当依法承担法律责任。

（3）《中标通知书》将作为签订合同的依据，中标人必须在中标后的7个工作日内到代理机构领取，否则视为其放弃中标资格。

 2.接收和拒绝任何或所有承诺（投标）的权利

招标人和代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布投标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何法律责任。

 3.授予合同时变更数量的权利

招标人在授予合同时有权对招标文件中规定的项目数量和服务予以增加或减少，但必须符合相关法律法规的规定。

 4.签订合同
（1）中标人自接到《中标通知书》之日起30天内，按指定的地点与招标人签订合同。

（2）招标文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

（3）中标人不遵守招标文件、投标文件及承诺，擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延或放弃中标资格或拒签合同，导致超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。投标人放弃或被取消中标资格的，招标人和代理机构可以将中标权授予排名下一位的投标人，或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

十、质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招投标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，以书面形式就同一采购环节一次性向招标人和采购代理机构提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一、重新招标和不再招标

招标截止后投标人不足3家，或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家，或经评标委员会评审后否决所有投标的招标人将重新招标。

招标任务取消的，则不再招标。

招标项目采购需求

一、总  则

本文件所提供的相关设计、结构、性能、服务等方面的要求是基本要求。文件并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人在设备设计、制造和包装中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中华人民共和国国家标准。投标人应提供所使用的标准。本章所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。
投标人需按照有关国家及行业要求进行报价，注明组成材料、规格型号及性能、功能参数。
二、工程概况

本工程是金华火腿产业园建设项目－清洗消毒设备采购项目。

具体技术参数要求详见下表：
	序号
	产品描述及要求
	单位
	数量
	备注

	1 
	产品名称：塑料鞋柜
描述：标配弹力扣锁，浅蓝色+灰色拼色，最高组合4层(4格柜子配1个斜顶，包含斜顶)。
柜体尺寸高*宽*深：400×280×380mm
斜顶尺寸高*宽*深：150×280×380mm
单列斜顶柜体高*宽*深： H1750×W280×L380mm
材质：ABS
	位
	524 
	

	2 
	产品名称：换鞋凳
描述：采用0.8mm304不锈钢钣金制造，表面金属拉丝，美观整洁，双面鞋柜，方便员工进出车间更换便鞋及拖鞋。单面三层可放12双鞋子，两面共可放24双鞋子。
材质： SS304
尺寸：L1200×W600×H600mm
	只
	5 
	

	3 
	产品名称：换鞋凳
描述：采用0.8mm304不锈钢钣金制造，表面金属拉丝，美观整洁，圆角鞋柜，方便员工进出车间更换便鞋及拖鞋。单面三层可放6双鞋子。
材质： SS304
尺寸： R600×600mm
	只
	1 
	

	4 
	产品名称：塑料衣柜
描述：标配四位机械密码锁，浅蓝色+灰色拼色，最高组合4层(4格柜子配1个斜顶，包含斜顶)。
柜体尺寸高*宽*深： H465×W320×L420mm
斜顶尺寸高*宽*深： H150×W320×L420mm
单列斜顶柜体高*宽*深： H2010×W320×L420mm
材质：ABS
	位
	572 
	

	5 
	产品名称：工作服烘干消毒柜
功能：产品采用优质304不锈钢板材制作，外观精致、结实耐用，符合食品厂卫生标准。可悬挂12件工作服，配备人员号码牌及304不锈钢扁条衣架，分类清晰。支持紫外线+臭氧双重消毒，搭配热风机快速风干，可多时段设定烘干消毒时间，自动定时开启，洁净高效。烘干能力： 一次12件
尺寸：H2000-1950×W1350×L570
功率：1.3KW
材质： SS304
	个
	42
	

	6 
	产品名称：不锈钢凳子
描述：采用304优质不锈钢板材，员工坐在上面换衣服、换鞋子，可同时坐4个人。
材质： SS304，厚度1mm
尺寸： L1800×W400×H600mm
	只
	14 
	

	7 
	产品名称：不锈钢凳子
描述：采用304优质不锈钢板材，员工坐在上面换衣服、换鞋子，可同时坐4个人。
材质： SS304，厚度1mm
尺寸： L1500×W400×H600mm
	只
	1 
	

	8
	产品名称：长靴烘干消毒柜
功能：采用304优质不锈钢板材，钣金厚度为国标板1.2mm,放置长筒靴，带臭氧消毒，热风机风干。整体卫生设计，符合食品厂卫生要求，可设定多时段的烘干消毒时间，定时开启。
烘干能力：一次12双
尺寸：H2000-1950×W950×L450
功率：1.3KW
材质： SS304  1mm
	台
	8 
	

	9
	产品名称：长靴烘干消毒柜
功能：采用304优质不锈钢板材，钣金厚度为国标板1.2mm,放置长筒靴，带臭氧消毒，热风机风干。整体卫生设计，符合食品厂卫生要求，可设定多时段的烘干消毒时间，定时开启。
烘干能力：一次20双
尺寸：H2000-1950×W1450×L450
功率：1.3KW
材质： SS304 1mm
	台
	24 
	

	10
	产品名称：双工位洗手烘干消毒机
描述：设备集自动感应冲水、泡沫洗手液供应、高速烘干、消毒浸泡池及喷雾消毒五大功能于一体，浸泡池次氯酸钠浓度自动配比，自动定时更换，形成完整的卫生处理流程。设备配有智能缺液提醒系统，在洗手液或消毒液储量不足时自动提示用户补充。可根据实际需求，设定按标准洗手消毒流程顺序强制执行，确保操作规范性和卫生安全性。整体结构采用优质SS304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，符合医用级卫生标准。外观依据医用洗手池人体工学设计，提供舒适使用体验，支持落地式安装，适应各种场地环境要求。设备内置语音提醒功能，逐步引导用户完成洗手、烘干和消毒操作，提升使用便利性与交互体验。
主体材质：SS304，厚度1.5mm,消毒浸泡池材质：SS316，厚度1.5mm
电源功率：AC220V/50Hz 3kW
尺寸： L1110×W560×H1450mm
	台
	5 
	

	11
	产品名称：三工位洗手烘干消毒机
描述：设备集自动感应冲水、泡沫洗手液供应、高速烘干、消毒浸泡池及喷雾消毒五大功能于一体，浸泡池次氯酸钠浓度自动配比，自动定时更换，形成完整的卫生处理流程。设备配有智能缺液提醒系统，在洗手液或消毒液储量不足时自动提示用户补充。根据实际需求，设定按标准洗手消毒流程顺序强制执行，确保操作规范性和卫生安全性。整体结构采用优质SS304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，符合医用级卫生标准。外观依据医用洗手池人体工学设计，提供舒适使用体验，支持落地式安装，适应各种场地环境要求。设备内置语音提醒功能，逐步引导用户完成洗手、烘干和消毒操作，提升使用便利性与交互体验。
主体材质： SS304 1.5mm,消毒浸泡池材质：SS316 1.5mm
电源功率：AC220V/50Hz 4.5kW
尺寸： L1660×W560×H1450mm
	台
	14 
	

	12
	产品名称：消毒闸机
主要功能：设备整体采用优质304不锈钢制造，集成人员手部消毒与脚靴消毒功能,脚靴消毒浸泡池支持消毒液自动配比、定时自动更换，消毒完成后闸机自动开启；当手消毒液或浸泡池消毒液缺液时，设备会发出语音提醒。产品采用卫生级设计，同时具备人员数量统计功能，实用便捷且省心。
进水口： DN15 G1/2外丝
排水口： DN32 G1-1/2外丝
电源功率：AC220V/50Hz 0.5kW
材质： SS304
尺寸： L650×W900×H1580mm
	台
	10 
	

	13
	产品名称：人员卫生清洁站
主要功能：集自动感应洗手、自动感应烘干、自动感应消毒、靴子浸泡消毒、靴底沥水及闸机于一体，大容量消毒剂储存仓，洗手液及消毒液缺液提醒，按洗手消毒标准流程顺序执行，浸泡池次氯酸钠浓度自动配比，浸泡池消毒剂定时自动更换。采用304不锈钢制作，可加配人员考勤人脸识别系统。
电源功率：AC220V/50HZ 1.8kW
材质： SS3042mm
尺寸： L2200×W960×H1650mm
	台
	2 
	

	14
	产品名称：不锈钢自动平移门风淋室

描述：★液晶屏、PLC控制电器及中间继电器（进场前经采购人审批通过），液晶显示控制，自动语音播报，0-999s可调，双门互锁，光电感应自动吹淋，双侧自动移门,8mm钢化玻璃视窗，手感应开门，自动关门；风机=4台*0.75kW,φ30mm不锈钢喷嘴*30个，双面吹淋；初高效两级过滤，初效过滤器50%,过滤器尺寸：800*600*10mm,高效过滤效率99.995%,过滤器尺寸：600*600*120mm；嵌入式LED照明筒灯*2只。

主体材质：SS304 1mm

外尺寸：W1700×L2500×H2200mm

内尺寸：W800×L2410×H1980mm

电源功率：AC380V 50HZ,3kW
	台
	10 
	

	15 
	产品名称：不锈钢自动平移门风淋室(L型)
描述：★液晶屏、PLC控制电器及中间继电器（进场前经采购人审批通过），液晶显示控制，自动语音播报，0-999s可调，双门互锁，光电感应自动吹淋，双侧自动移门,8mm钢化玻璃视窗，手感应开门，自动关门；风机=4台*0.75kW,φ30mm不锈钢喷嘴*30个，双面吹淋；初高效两级过滤，初效过滤器50%,过滤器尺寸：800*600*10mm,高效过滤效率99.995%,过滤器尺寸：600*600*120mm；嵌入式LED照明筒灯*2只。
主体材质：SS304 1mm
外尺寸：W1700×L2800×H2200mm
内尺寸：W800×L2710×H1980mm
电源功率：AC380V 50HZ,3kW
	台
	3 
	

	16 
	产品名称：不锈钢自动平移门风淋室(L型)
描述：★液晶屏、PLC控制电器及中间继电器（进场前经采购人审批通过），液晶显示控制，自动语音播报，0-999s可调，双门互锁，光电感应自动吹淋，双侧自动移门,8mm钢化玻璃视窗，手感应开门，自动关门；风机=4台*0.75kW,φ30mm不锈钢喷嘴*30个，双面吹淋；初高效两级过滤，初效过滤器50%,过滤器尺寸：800*600*10mm,高效过滤效率99.995%,过滤器尺寸：600*600*120mm；嵌入式LED照明筒灯*2只。
主体材质：SS3041mm
外尺寸：W1700×L3350×H2200mm
内尺寸：W800×L3210×H1980mm
电源功率：AC380V 50HZ,4kW
	台
	1 
	

	17 
	产品名称：不锈钢自动平移门风淋室
描述：★液晶屏、PLC控制电器及中间继电器（进场前经采购人审批通过），液晶显示控制，自动语音播报，0-999s可调，双门互锁，光电感应自动吹淋，双侧自动移门,8mm钢化玻璃视窗。手感应开门，自动关门；风机=2台*0.55kW,φ30mm不锈钢喷嘴*18个，双面吹淋；初高效两级过滤，初效过滤器50%,过滤器尺寸：800*600*10mm,高效过滤效率99.995%,过滤器尺寸：600*600*120mm；嵌入式LED照明筒灯*1只。
主体材质：SS304，厚度1mm
外尺寸：W1700×L1400×H2200mm
内尺寸：W800×L1310×H1980mm
电源功率：AC380V 50Hz,2kW
	台
	1 
	

	18 
	产品名称：单工位自动洗靴机
主要功能：手握住把手，触发自动感应，三个毛刷辊同时清洗靴子底面、侧面，具备清洗剂清洗、清水清洗及设备自清洁三种清洗模式，化学品上锁管理，缺液亮灯提醒，卫生设计方便拆卸清洁及更换毛辊。
电源功率：AC220V/50HZ 500W
进水口：1/2"外牙
排水口：1-1/2"外螺纹
材质：SS304
尺寸：L790×W600×H1070mm
	台
	2 
	

	19 
	产品名称：重污垢自动洗靴机
主要功能：设备内含有四只鞋帮毛刷辊，两只鞋底毛刷辊，人员登上洗靴机后，传感器自动感应启动毛刷辊转动，采用清洗剂与清水两段式清洗，对鞋底鞋帮进行清洗，设备内置靴子清洗剂溶液桶，化学品上锁管理，溶液不足时会自动提醒，卫生设计方便拆卸清洁及更换毛辊。
进水口：1/2”(DN15)外螺纹
排水口：2"外螺纹
电源功率：AC220V/50HZ 1.5kW
材质： SS304
尺寸： L2100×W1100×H1900mm
不含两端踏板尺寸： L1500×W1100×H1300mm
	台
	4 
	

	20 
	产品名称：自动鞋底清洗机
主要功能：用户穿平底鞋，双脚踏于输送皮带上。设备内置多组旋转毛刷与循环水流系统，不少于3秒即可全面刷洗鞋底，高效清除灰尘、泥渍等污物。随后通过高强度吸水棉区域吸除残留水分，确保鞋底干爽，避免二次污染。设备支持全自动运行，配备人体光敏感应控制系统，实现“人来即启，人离即停”,提升便捷性并降低能耗。内置自动换水机制，每通过约150人次后自动排放污水并补充清水，确保持续高效清洗，无需人工维护。设备装配双水位开关，实时监测水位，防止溢水，保障安全。整体设计兼顾功能与耐久性，适用于办公楼、医院、实验室、家庭入门等对洁净要求高的场所。
进水口：1/2”(DN15)外螺纹
排水口：1-1/2"外螺纹
电源功率： AC220V/50Hz 0.35kW
材质： SS304
尺寸： L1920×W918×H918mm
	台
	4 
	

	21 
	产品名称：废水提升器
型号：定制
主要功能：部分卫生设备安装点位未预留排水接口，需配套废水收集提升装置，将设备产生的污水经管路输送至别处排水点排放。
	台
	6 
	

	22 
	产品名称：不锈钢护栏
型号：定制
主要功能：采用50mm 304不锈钢圆管焊接，膨胀螺丝固定在地面上。
尺寸：定制
	个
	13 
	

	23 
	产品名称：深紫外线空气消毒机
描述：紫外线空气循环消毒，可在有人的情况下使用，降低空间浮游菌及沉降菌，按照
《消毒技术规范》2002版，200m³空间内运行2小时，空气自然菌消亡率≥90%,可调导风轮，加速空气布朗运动，触摸屏设置参数，可手自动控制启动。

运行环境温度： -20℃~40℃,相对湿度≤80%
适用空间：200-800m³
循环风量：>1600m³/h(风速三档可调)
臭氧产量：40g/h
最大噪音：64dB
总功率： AC220V/50Hz 1100W
主体材质： SS3042mm
安装方式：吊顶式安装
尺寸： L1040×W273×H330mm
	套
	23 
	

	24 
	产品名称：深紫外线空气消毒机
描述：深紫外线空气循环消毒，可在有人的情况下使用，降低空间浮游菌及沉降菌，按照《消毒技术规范》2002版，50m³空间运行2小时，空气自然菌消亡率≥90%,含4G或WIFI控制模块，手机远程运控制及设置参数，也可以车间遥控器控制启动。
运行环境温度： -20℃~40℃,相对湿度≤80%
适用空间：50-200m³
循环风量：>400m³/h,噪音：53dB
臭氧产量：10g/h
总功率： AC220V/50Hz 300W
主体材质： SS3041.5mm
安装方式：壁挂式安装
尺寸： L625×W200×H220mm
	套
	9 
	

	25 
	产品名称：壁挂臭氧发生器
该设备主要由：嵌入式系统控制软件、双模运行软件、臭氧主板、控制显示板、红外线遥控器、信号无损传输线、臭氧发生电极、铝制散热片、高压电源模块、可拆卸式安装支架、可拆卸式电源线、终端保险插座、防雾大风扇、滚珠风扇、塑化棉过滤器、过滤网罩、304镜面机壳、挂架、说明书等组成；可根据要求，替换或增加结构部件。
臭氧产量：40g/h
适用空间：350m³
电源功率： AC220V/50Hz 350W
尺寸： L680×W295×H180mm
	台
	32 
	

	26
	产品名称：移动式高压泡沫清洗机
描述：采用柱塞泵增压、ABB一级能效电机，整机为304不锈钢制造，集高压冲水、泡沫清洗及消毒于一体的移动式多功能清洗机，通过旋钮一键三档切换工作模式(冲水、泡沫、消毒),系统可根据出水流量及压力自动启停，采用电气控制保护，避免电机过载损坏；并内置免维护德国医疗级静音无油压缩空气模组，可根据清洗难度调整化学浓度。
★专业转换模块,与化学品接触部分的材质均为316/PTFE/氟橡胶，经久耐用，操作精确简便，降低设备故障率。
★转换至泡沫功能时自动开启压缩空气，转换至清水与消毒功能时自动关闭压缩空气，高效节能；
★附件组成：5米食品级进水软管，耐压20bar,出水管25米食品级高压软管，耐压80bar,不锈钢手摇盘管器，冲水、泡沫及消毒喷嘴各一件，冲水延长杆、泡沫延长杆各一只。10米电源线带航空插头。
出口压力：40-70bar
进水要求：管径DN20,流量>18L/min,压力：1-6bar
备用气源接口：流量>150L/min@6bar φ8mm快插
电源功率：AC380V/50Hz 5kW
尺寸： L1000×W500×H1250mm
	套
	4 
	

	27
	产品名称：固定式多功能清洗机

产品描述：采用立式多级离心泵，整机为304不锈钢材质。增压单元具备自动排气与自冷却机械密封功能。集高压冲洗、泡沫清洗及消毒于一体，通过旋钮一键切换三档模式(冲洗、泡沫、消毒)。系统根据出水流量与压力自动启停，配有电气保护机制，防电机过载损坏。内置50升化学品储液单元，可调节化学液浓度。具备进出水压力、温度监测功能，提供化学品缺液提示与语音报警。

★专业转换模块,所有接触化学品的部件采用316L不锈钢、PTFE或氟橡胶材质，耐用且操作简便，降低故障率。

★泡沫功能自动启动压缩空气，清水及消毒功能自动关闭，高效节能。

★标准附件：304不锈钢自动卷管器；25米食品级高压软管(工作压力80 bar,爆破压力240 bar,适用热水<60℃)；冲洗、泡沫及消毒喷嘴各一件，冲洗与泡沫延长杆各一支。

★配备全自动控制系统，带4.3英寸触摸屏，支持图形与语音交互。内置稀释装置，运行稳定。系统具备故障自诊断功能，提供液位提示、用水计量、运行报警与状态监控，可选配远程数据通讯模块。

冲洗水压：16-28 bar

电源规格： AC380V/50 Hz 4kW

进水要求：流量≥3m³/h,压力1-6 bar,温度4-60℃,G1'卡盘外螺纹接口

气源要求：流量≥150 L/min @6 bar,Φ8 mm快速插口

外形尺寸： L720×W600×H1970mm
	套
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注：上表参数依照招标人提供参数数据，如参数有变，则方案需做相应调整。具体详见设计图纸。
三、质量及技术要求

1.质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按照合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且产品应符合国家技术规范和质量标准，满足消防验收要求，是通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足招标单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定地运行。

在产品质量保证期之内，投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

2.人员要求：未经甲方同意不得擅自变更项目成员，若确因特殊原因需更换，经甲方同意可更换项目成员，但更换仅限一次；更换后的项目成员的技术职称及执业资格不得低于投标时的要求。

3.技术服务

（1）投标人的项目组成员在施工阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意才可进行。

（2）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在报价内）。

（4）投标人交付时应提供必备的技术资料。

4.安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装及设备的辅助材料的采购，安装施工必须服从招标人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

5.验收和调试

验收时间：安装调试完毕后5日内，中标人提出申请，招标人应在15个工作日内组织人员进行验收，通过双方的验收后由招标人出具验收结论。如果验收不合格，中标人应在30日内整改完毕，由招标人进行二次验收。若招标人未能在上述期限内完成验收且未书面提出合理异议的，视为验收合格。

验收方式：验收由招标人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）招标人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，招标人组织对中标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（7）招标人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）投标人在交付招标人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。

6.培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

7.质保期内的售后服务

本项目质保期不少于2年，时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。

在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，招标人可选择第三方进行维修，所需费用由投标人支付。

在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

投标人对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

四、商务要求

1.报价要求及范围

本项目为交钥匙工程，投标人将负责从设计优化、采购、运输、装卸、安装、调试、运行、培训、验收，直到交付使用、质保期内售后服务等。具体内容包括但不限于：

（1）项目施工图纸的设计优化。

（2）整个项目主、辅材料的采购、运输、装卸、安装、调试。

（3）供应备品备件及专用工具。

（4）施工现场为在建工程，投标人设备进场安装调试等需建筑总包方配合（总包配合费不在投标人报价范围内），安装期间消耗的水、电能源费用由投标人与工程总包方单独协商并结算；安装完成后调试水、电能源费用由招标人负责。

（5）设备运抵现场后，招标人负责协调建筑总包方，提供暂时存放场地，但需投标人派专人看护直至安装结束交付使用，此间所发生的设备丢失、损坏均与招标人无关。

（6）招标人不负责投标人在施工期间的施工人员的住宿、就餐、交通等费用。

（7）投标人需详细列出所有设备的单价和总价。

2.供货及安装周期：中标人收到中标通知书后5日历天内完成整体方案优化设计，收到招标人书面通知后40日历天内完成设备交货及安装并验收合格，另调试期为15日历天，共计60日历天。本项目须满足整体工程进度要求，进场安装以现场实际工程建设进度及招标人要求为准。材料设备未经招标人验收同意投入使用的，招标人有权要求返工更换。不得影响总包总进度计划（以招标人发出的书面开工指令为准，其应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。中标人所提供的设备材料必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向招标人申请验收。

注：1）需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求。2）因中标人原因造成工期延误的每日向招标人支付合同款项的千分之六作为违约金。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，招标人可单方解除合同，招标人可另行委托他人履约，费用由中标人双倍承担。

3.付款方式

（1）合同签订后25个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，中标人须以银行保函形式提供等额的预付款担保；

（2）方案设计优化完成后，全部设备运至招标人指定地点且经招标人确认后25个工作日内，总计支付至合同金额的70%；

（3）竣工验收且调试完成后25个工作日内，支付至合同金额的85%；

（4）结算审计完成后25个工作日内，支付至结算审定金额的95%。

（5）剩余结算审定金额的5%作为质保金，待质保期满后一次性无息退还。

注：招标人付款前由中标人开具正式发票，按招标人财务管理流程申请支付。本项目增值税率按13%计。

第五部分 评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本项目评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术资信标得分70分、价格标得分30分。
一、开标

（1）招标人将按招标文件规定的时间和地点公开开标。投标人须派法定代表人或经其授权委托的代表参加。

（2）查验身份证件，核对身份。如法定代表人或经其授权委托的代表未能准时参与开标，招标人将不接受其投标书。

（3）开标时，查验投标书密封情况，确认无误后拆封唱标，唱标内容为投标书正本中内容以及招标人认为合适的其他内容，并记录。

二、评标委员会

招标人将根据招投标项目的特点组成评标委员会。评标委员会将根据招标文件的要求组成。评标委员会对投标书进行审查、质疑、评估和比较。
三、对投标书的质询及澄清

（1）开标后，评标委员会将对投标书进行审查、质询、评估和比较。

（2）若需要进行询问，投标人的法定代表人或经其授权委托的代表必须到场。

（3）为了有助于对投标书进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质询，要求投标人澄清其投标书中的相关内容。投标人有义务按评标委员会的要求进行答复和澄清。

（4）答复或澄清的内容应是书面的，但不得对投标书的内容进行实质性修改。

（5）书面答复或澄清内容将成为投标书的重要组成部分。

四、对投标书的审查和响应性的确定

（1）开标时，招标人将组织评标委员会审查投标书是否完整，投标书是否按规定签署。

（2）在投标报价中，出现大小写不符时，以大写表述为准。出现总价与单价不一致时，以单价累计为准。文字表述的报价金额与数字表述的报价金额不一致时，以文字表述的金额为准。

（3）在对投标书进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格凭据文件审查投标人的财务、技术和服务能力。如确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

（4）评标委员会判断投标书的响应性，仅基于投标书本身而不依据外部证据。

（5）针对各投标人的投标书的审查情况，评标委员会将以书面形式将审查结果记录在《符合性审查表》内。

五、评标办法和程序

1.评标采用综合评分法。技术资信标和价格标得分相加数值最高的投标人，将取得中标资格。评标委员会按以下步骤依次进行评审。
2.开标后，评标委员会应首先对标书进行符合性审查，凡不符合有关规定和不响应招标文件的实质性要求和条件的响应文件，经评标委员会认定，作为无效标予以废除。评委对合格的技术资信标书按本评分细则的标准，计算各投标人的技术资信得分。
3.评标委员会按照平等、客观、公平、科学、择优的原则，对各投标人的响应文件在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的响应文件进行综合评价和比较。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤销响应文件中的部分内容使其成为实质响应的投标。

4.评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

（1）技术资信分：由评标委员会的评委负责，对投标书的技术资信标书采用记名方式各自评分，此项评分计算方法为：技术资信标得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数），计算时保留小数点后2位。

（2）价格分：评分应在报价口径（报价内容详见本招标文件）一致的评标价基础上进行。评标价应在最终有效报价的前提下，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由专家对投标书的报价进行仔细查阅、分析与计算，并由监标人进行检查复核。本次价格分的评定对象为：投标人在投标书中填报的总报价。

（3）价格评分、技术资信评分均采用四舍五入的办法保留到小数点后2位，投标人的综合得分为以上两部分得分的总和。

5.技术资信部分评分标准（70分）

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准
	分值
属性

	1
	企业综合
实力
	3分
	根据投标人综合情况，包括但不限于企业经营状况、资源优势、管理制度、员工培训等各方面进行综合评价。
企业经营状况稳定，拥有行业内核心技术或资源优势，管理制度健全且执行到位，员工培训体系完善，得3分。
企业经营状况良好，具备一定的技术或设备资源优势，管理制度较完善，员工培训机制基本建立，得2分。
企业经营状况基本正常，资源优势不突出，管理制度存在部分漏洞，员工培训偶有开展，得1分。
投标文件如无相关内容或存在重大缺陷，则得0分。
	主观分

	2
	认证体系
	2分
	投标人若同时具备有效的ISO质量管理体系、ISO环境管理体系及ISO职业健康安全管理体系，则可获得2分；若仅具备其中一项或两项，则获得1分；若三项均不具备，则不得分。
注：须提供以上认证证书复印件且要求以上认证证书在开标当日经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询，证书状态显示为“有效”，否则不得分。
	客观分

	3
	投标人类似业绩
	6分
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过单个合同金额100万元及以上的卫生清洁消毒设备或人员卫生更衣系统供货及安装项目业绩的（提供合同关键页、验收报告等证明材料），每项业绩得2分，最高得6分。
注：1.同一项目不重复计分，只计一个项目，按最高分计；
2.须同时提供业绩合同和验收报告等证明材料。
	客观分

	4
	货物技术规格、参数与要求的响应程度
	12分
	根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得12分。有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。正偏离不加分。
	客观分

	5
	设计方案
	8分
	结合本项目的特点和具体实际，根据供应商提供的项目设计方案进行综合评分，主要包括：
①本项目方案设计中的关键点和重难点分析；
②设计说明（含设备选型依据、功能布局逻辑等）；
③人员卫生更衣流程设计图（含更鞋→更衣→洗手消毒→风淋/洗靴等完整流程）；
④现场安装设备布置平面图（标注各设备安装位置、给排水点位、电气点位等）；
⑤排水及电气系统设计说明（针对需配套废水提升器等特殊安装条件的点位说明）。
1.方案整体设计质量高，优化措施针对性强，得（7,8分）；
2.方案整体合理可行，个别维度微调优化后即可实施，得（5,6分）；

3.方案基本可行，需对部分维度进行修改完善后通过，得（3,4分）；
4.方案满足最低要求，存在较多不足，需限期整改并重新评审，得（1,2分）；

5.方案存在重大缺陷，无法满足项目需求，得（0分）。
	主观分

	6
	辅助设备及配件选用的比较
	3分
	根据所投设备的关键部件及配件选用的材料（如不锈钢板材厚度、电气元件品牌、过滤系统等级等）、制作工艺的先进性、稳定性、实用性进行综合评价：主要部件材料选用优质（如SS304及以上不锈钢、品牌电气元件）、工艺先进、实用性强的，得3分；材料选用合理、工艺较成熟、实用性较好的，得2分；材料选用一般、工艺水平普通、实用性一般的，得1分；未提供或与本项目严重不相符的不得分。
	主观分

	7
	组织实施方案
	6分
	投标人根据本项目编制组织实施方案，内容包括但不限于货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等，评审委员会将根据方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行综合评分（6,5,4,3,2,1分），未提供或与本项目严重不相符的不得分。
	主观分

	8
	拟派技术
力量
	5分
	根据投标人拟派本项目建设期间技术团队的人员资历、业绩经验、职称证书和专业能力等情况进行综合评价（5,4,3,2,1分），未提供或与本项目严重不相符的不得分。
	主观分

	9
	生产工艺及产品保障措施
	4分
	针对项目所供设备的生产制造工艺，提供详细、规范、标准的生产工艺流程及质量控制保障措施，包括但不限于不锈钢板材加工工艺、焊接工艺、装配工艺、电气控制系统集成工艺等，确保设备质量符合食品行业卫生标准和设计要求。能结合项目实际需求及自身经验提出其他可预见问题并提供详细的解决方案。针对采购需求及实际特点是否专业、全面、规范进行综合打分（4,3,2,1分），未提供或与本项目严重不相符的不得分。本
	主观分

	10
	安全措施及应急预案
	4分
	项目实施过程中的安全管理方案、安全防范措施、突发应急事件的应急处理预案。针对采购需求及实际特点是否专业、全面、规范进行综合打分（4,3,2,1分），未提供或与本项目严重不相符的不得分。
	主观分

	11
	项目重难点分析及应对措施
	3分
	投标人结合本项目实际情况分析项目重点及难点，评标委员会根据分析是否透彻、是否具有针对性，应对措施是否具体、合理且是否具备可行性进行综合评分（3,2,1分）；未提供或与本项目严重不相符的不得分。
	主观分

	12
	验收准备及配合
	4分
	评标委员会根据投标人结合本项目实际情况及特点所提供的验收方案，从以下内容进行综合评审：
验收准备工作；
验收标准和依据（含设备功能验收、材质验收、安装质量验收等）；
验收流程；
配合验收的人员安排；
评标委员会根据以上内容是否完整详细进行综合评分（4,3,2,1分）；未提供或与本项目严重不相符的不得分。
	主观分

	13
	售后服务
方案
	4分
	投标人根据本项目编制售后服务方案，内容包括但不限于售后响应服务能力、售后服务承诺、售后服务方案、备品备件情况等。评审委员会将根据方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对质保期内外的后续技术支持和维护能力等进行综合评价(4,3,2,1分)，未提供或与本项目严重不相符的不得分。
	主观分

	
	
	6分
	1.投标人承诺在要求的质保期两年（24个月）基础上延长质保期的，每延长6个月得1分，最高得2分。
2.响应时效（2分）：投标人提供7×24小时售后服务，接到故障通知后1小时内响应，4小时内到达现场，并在12小时内解决故障，得2分；投标人提供7×24小时售后服务，接到故障通知后1小时内响应，4小时内到达现场，并在24小时内解决故障，得1分。其余情况均不得分。
3.培训方案（2分）：根据投标人提供的详细人员培训方案（培训内容、时间、地点、人数）进行综合评审：培训服务体系内容及培训方式(0-1分)、培训团队力量(0-1分)，未提供培训方案或提供的与本项目不符合的，不得分。
	客观分/主观分

	注：上述全部证明资料，在中标候选人公示期间，均需向招标人提供原件以供核查。若与投标文件存在不一致或虚假情况，将取消其中标资格。


▲所有证书严禁弄虚作假，一经查实，将参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条予以处理：投标人提供虚假材料谋取中标的，将处以招标金额千分之五以上千分之十以下罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招标活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7.价格标评审部分（满分30分） 
（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。 
（2）评标基准价：进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为评标基准价。
（3）偏差率=（投标报价－评标基准价）/评标基准价

偏差率为零的有效报价得30分；

偏差率为正值的有效报价，每偏差1个百分点扣1分，以此类推，即偏差率>0，报价得分=30-偏差率÷1%×1；
偏差率为负值的有效报价，每偏差1个百分点扣0.5分，以此类推，即偏差率<0，报价得分=30+偏差率÷1%×0.5；
注：不足1个百分点的，按直线插入法计算得分。以上计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会将要求存在以上情形的投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关凭据，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标人不能解释其报价合理性的，评审委员会可将其作为无效标处理。
8.总得分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的总得分= 技术资信标得分+价格标得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位）。

六、定标原则

（1）严格按照招标文件规定的原则定标。

（2）本次招标后，合同将授予经评标委员会确定符合招标文件的要求，经评标结果公示期满无异议的中标候选人。

七、保密及其他注意事项

（1）评标是投标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在投标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

（4）招标人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标书。
第六部分 合同条款（以最终合同为准）
（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）
购货单位：         （甲方）
供货单位：         （乙方）
签约地点：                      签订日期：2026年 月 日 

合同编号： 
基于平等互利原则，依据《中华人民共和国民法典》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买设备达成如下协议：
一、合同标的（名称、规格、型号、单价等）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	小写：¥
大写： 


二、合同金额 
合同总金额：人民币     （¥：    ） 

本项目为固定单价合同，工程量按实结算。最终结算总金额不得超过合同金额。 

除合同价款外，甲方不承担其他任何价款或费用。

若项目实施阶段确因甲方需求，技术方案有调整，有设备数量增减时，按照设备中标单价按实结算。若项目实施阶段确因甲方需求，技术方案有调整，有新增设备，以全过程咨询单位询价经甲方确认后，结合中标下浮率同比例进行价格增减【中标下浮率=（1-中标总价/本项目最高限价）】。未约定事宜协商解决。

乙方承诺投标时对方案提出的优化措施以及满足招标文件要求的所有内容均已包括在中标总金额内，后期不再增加任何费用。

三、付款时间及方式 
1.付款时间
（1）合同签订后25个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，乙方须以银行保函形式提供等额的预付款担保；

（2）方案深化完成后，全部设备运至甲方指定地点且经甲方确认后25个工作日内，总计支付至合同金额的70%；

（3）竣工验收且调试完成后25个工作日内，支付至合同金额的85%；

（4）结算审计完成后25个工作日内，支付至结算审定金额的95%。

（5）剩余结算审定金额的5%作为质保金，待质保期满后一次性无息退还。

注：甲方付款前由乙方开具正式发票，按甲方财务管理流程申请支付。本项目增值税率按13%计。
2.付款方式：电汇转账。

款项汇入乙方指定开户银行： 
银行账户：  

甲方如果无正当事由延迟付款，乙方有权暂停或延长下个阶段的安装、调试、售后维护等工作。

3.履约保证金

（1）本项目的履约保证金为中标总价的2%（精确至元），即¥    。

（2）履约担保的形式：现金转账、银行保函或保险公司保单保函（出具银行保函、保险公司保单保函需满足以下条件：1. 银行和保险公司出具；2. 按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付）。

（3）采用银行保函或保单，在中标通知书发放后或在双方合同签订后的15日历天内（如遇到法定节日如春节则顺延），提交符合招标文件要求的保函、保单。
四、技术要求

乙方须按甲方审定的设计方案定制产品。如需作改动，须征得甲方的同意。

五、交货时间、地点、方式
1.交货时间：

乙方收到中标通知书后5日历天内完成整体方案优化设计，收到甲方书面通知后40日历天内完成设备交货及安装并验收合格，另调试期为15日历天，共计60日历天。本项目须满足整体工程进度要求，进场安装以现场实际工程建设进度及甲方要求为准。
2.交货联系人： 

收货人：   

联系电话：  

邮箱：  
3.交货方式：乙方负责设备运输、卸车、货物进场、现场安装、调试、培训，甲方负责协助，交货之前发生的一切费用和责任由乙方负责，如运费、保险、风险防范等。货运方式：乙方选定。

4.应在合同规定的交货日期 5日前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
六、验收及异议 
验收时间：安装调试完毕后5日内，乙方提出申请，甲方应在15个工作日内组织人员进行验收，通过双方的验收后由甲方出具验收结论。如果验收不合格，乙方应在30日内整改完毕，由甲方进行二次验收。若甲方未能在上述期限内完成验收且未书面提出合理异议的，视为验收合格。

验收方式：验收由甲方和乙方联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，甲方组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

（6）验收时乙方必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由乙方负责。

（7）甲方有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）乙方在交付招标人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。
七、现场服务
1.乙方现场人员应遵守甲方厂规、制度，乙方对其人员的行为负责。乙方人员包括其代理人、代表人、雇员、员工及其他基于与乙方关系参与合同的人员。乙方应服从总包的施工管理相关制度及安全责任要求，发生的所有费用包括在投标总价内，甲方不再支付因此产生的任何费用。

2.乙方现场人员食宿自理。
3.乙方承担现场人员及财产的安全防护责任。因乙方或乙方现场人员原因导致在现场作业过程中出现安全事故，责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。对进入甲方现场作业的乙方所有人员，乙方均需购买不低于100万元的意外险。

4.甲方如需邀请乙方开展非质量问题处理的技术服务，乙方应予协助。
5.甲方：

项目总负责人姓名：        电话：      

6.乙方：

（1）项目总负责人姓名：        电话：    
（2）项目技术总负责人姓名：       电话：    
（3）项目方案负责人姓名：         电话：    

（4）项目实施总负责人姓名：       电话：    

（5）项目安装现场负责人姓名：     电话：    
八、人员培训
乙方负责在安装调试完毕后15日内完成对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员的操作培训使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。
在保修期内，乙方每年提供2次的培训课程服务，一次安排在甲方现场，一次安排在乙方总部。
九、保修方式 
本项目质保期    年，时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。

在此期间，乙方应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

乙方的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。乙方须提供7×24小时售后服务，能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，    小时内解决故障问题。    小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，甲方可选择第三方进行维修，所需费用由乙方支付。

在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

乙方对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

如由于火灾

 HYPERLINK "http://www.51paper.net/" \t "_blank" \o "论文资料网" 、水灾

 HYPERLINK "http://www.51paper.net/" \t "_blank" \o "论文资料网" 、地震等不可抗力原因及甲方人为破坏因素造成的损坏

 HYPERLINK "http://www.51paper.net/" \t "_blank" \o "论文资料网" ，乙方负责免费维修

 HYPERLINK "http://www.51paper.net/" \t "_blank" \o "论文资料网" ，设备材料成本费用由甲方承担

 HYPERLINK "http://www.51paper.net/" \t "_blank" \o "论文资料网" 。
质保期满后，设备的维修

 HYPERLINK "http://www.51paper.net/" \t "_blank" \o "论文资料网" 、更换

 HYPERLINK "http://www.51paper.net/" \t "_blank" \o "论文资料网" ，乙方酌情收取成本费和服务费

 HYPERLINK "http://www.51paper.net/" \t "_blank" \o "论文资料网" ，收费标准另行约定。
十、违约责任 
1.本合同约定的任一时间节点要求，乙方每逾期一日，应支付合同总额万分之二的违约金，超过三十日乙方应加倍支付违约金。
2.设备或安装质量不符合约定的，乙方应积极整改，乙方整改后仍不能达到合同中的要求时，乙方应支付合同总额5%的违约金，甲方有权解除合同。

3.任何一方单方终止合同的，应当承担5%违约金。

4.违约金不足损失的，应补足损失，所谓损失包括但不限于直接损失、可得直接利益损失、与乙方施工过程有关的第三方责任、处理争议的费用、律师费等。

5.对于乙方应承担的违约金、赔偿金或费用，甲方有权直接从应付乙方的款项中予以扣除。

6.如甲方逾期付款，每逾期一日按未付款金额的万分之二向乙方支付违约金，违约金累计最高不超过合同总金额的2%。
十一、不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。经双方同意，可据此免除全部或部分责任。 

十二、合同变更
未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方书面同意。 

十三、争议解决方式 
双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，任何一方应向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。
十四、商业秘密的保护
买卖双方对在履行本协议中所知悉的对方任何商业秘密（包括双方的产品型号、产品材料等方面的要求）均应予以保密，在本协议有效期内及期满后均不得泄露。否则责任方应向对方赔偿因此而造成的各种经济损失。

十五、合同生效及终止 
合同自双方签署后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。 

十六、合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
本合同含附件 5 份，分别为

附件1：图纸（乙方完成深化图纸供甲方确认后另册提供）  

附件2：设备清单
附件3：保质期内的备品备件、易损件和专用工具清单

附件4：安全生产合同

附件5：廉政协议
以上附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同的任何变更或未尽事宜，由双方协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

十七、其他
1.未经加盖甲方公章，任何人员的行为或表示均对甲方无约束力。

2.关于本合同的文书均可按照合同载明地址或法定地址送达，任何一方变更地址应当通知对方，否则按照原地址寄出后3日即视为有效送达。若无人接收或拒收导致文书被退回的，文书退回之日即视为送达。

3.本合同各条款均基于双方真实意思表示，不存在任何可撤销或可变更情形，任何一方也不得申请撤销或变更，也不得申请调整自身责任。

甲方：                               乙方：  
地址：                               地址：  

法定代表人：                               法定代表人： 
委托代理人：                              委托代理人：

时     间：                          时    间：

电     话：                          电    话：  

开户银行：                           开户银行：  

账     号：                          账    号：  

税    号：                           税    号： 
注：本合同样本仅作参考，招标人与中标人可根据实际项目的情况进行必要的修改。

附件4

安全生产合同
为在                 （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工生产环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目业主浙江金投两头乌火腿有限公司（以下简称“甲方”）与乙方               特此签订安全生产合同：

一、 甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展生产安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理和生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按安装施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各个合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加安装施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。安装施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。各专业负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有安装施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.安装施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，安装施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式十份，双方各执五份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部项目验收后失效。
甲方：      （单位全称）（盖章）    乙方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权代表人：            法定代表人或授权代表人：        
地 址：                             地 址：                         
电 话：                             电 话：                                
年   月   日                             年   月   日  

附件5

廉政协议

项目名称：

甲方：  

乙方：      

为加强项目履约中的廉政建设，规范项目履约过程的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和项目履约等市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

2.严格执行项目的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目履约活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。  

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。
第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

202  年   月   日

第七部分 投标文件格式范例
投标文件外包装格式
	投标文件
（技术资信标/价格标）
项目名称：
     项目编号： 
     投标人名称：
投标人地址：
         日  期：
在   年   月   日   时  分之前不得启封
                     


投标文件封面格式 
正本（或副本）
投标文件
（技术资信标/价格标）
项目名称：
     项目编号： 
     投标人名称：
投标人地址：
         日  期：
目　录
技术资信标的组成：

1.技术资信标自评得分汇总表(附件一)；

2.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权人身份证复印件（或扫描件）（法定代表人亲自参加的仅需提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件或扫描件）（附件二）；

3.符合投标人资格条件的资格审查材料：

（1）投标人营业执照副本复印件（或扫描件）；

（2）投标保证金缴纳凭证复印件；

（3）符合参加招投标活动应当具备的一般条件的承诺函（附件三）；

（4）特定资格要求：无。
4.企业综合实力（如企业简介，企业优势，企业荣誉，企业资质，拥有相关认证证书情况，服务能力等等）；

5.投标人类似业绩（附件四）；

6.技术/商务响应表（附件五）；
7.设计方案；
8.辅助设备及配件选用的比较；
9.组织实施方案；

10.拟派技术力量（附件六）；
11.生产工艺及产品保障措施；

12.安全措施及应急预案；

13.项目重难点分析及应对措施；

14.验收准备及配合；
15.售后服务方案；

16.根据招标文件中的招标内容与技术要求，投标人认为需要提供的其他文件和资料。
价格标书的组成：
1.投标函（附件七）；

2.开标一览表、投标报价明细表（附件八）；

3.其他投标人认为有必要提供的资料。
【有格式的参照格式填写，无固定格式的自拟提供。响应文件内容需清晰，条理有序，与响应点关联。否则可能引起评审小组的不利判定】
附件一 

技术资信标自评得分汇总表

	序号
	评分内容
	标准分
	自评分
	在响应文件中所对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、“技术资信标自评得分汇总表”装订在技术资信标文件首页。投标人应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在响应文件中所对应的页码，如未提供，有可能影响投标人的得分。

2.如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
投标人全称（盖章）：             

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：  

                                        日 期：
附件二 

法定代表人身份证明书
单位名称：                                    

地    址：                                     

姓名：        身份证号：             性别：    年龄：    职务：    系       的法定代表人。

附

	法定代表人身份证正面复印件粘贴处

	法定代表人身份证背面复印件粘贴处


特此证明。

投标人全称（盖章）：             

法定代表人（签字或盖章）：       

日    期：        年      月    日

法定代表人授权委托书

致：         ：
本授权委托书声明，我         （姓名）系                   （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）在   年  月  日至   年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权处理投标活动中的一切事务。我方对代理人的签名负全部责任。

代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人签名：                           法定代表人签名：           

职务：                                     职务：           
代理人身份证号码：                                                                 

附

	代理人身份证正面复印件粘贴处

	代理人身份证背面复印件粘贴处


投标人全称（盖章）：              

日    期：        年      月     日
附件三

符合参加招标活动应当具备的一般条件的承诺函
我方参加         招标活动，郑重承诺如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本单位承诺未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（注：须提供相关网页截图，且以上相关网页截图在开标当日经代理机构工作人员查询相关网页进行确认。未附截图，则以代理机构工作人员查询结果为准）
（三）其他相关承诺：

1.我方与招标单位不存在利害关系，且与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或其他利害关系。
2.我方不是为本项目提供规范编制或者项目管理等服务的单位。

（四）本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有虚假或隐瞒，我单位自愿承担被取消中标资格等一切责任。
投标人全称（盖章）：_________________________ 

法定代表人或委托代理人（签字）：__________________

日期：______年____月____日

附件四
投标人类似业绩
	项目名称
	简要描述
	合同
金额
（元）
	服务
期限
	甲方单位
联系电话
	是否提供合同和验收报告等证明材料复印件
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述格式自行编制，须随表提交相应的合同和验收报告等证明材料。

投标人全称（盖章）：_________________________ 

法定代表人或委托代理人（签字）：__________________

日期：______年____月____日

附件五

技术/商务响应表

	商务部分

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏离情况

	1
	供货及安装周期
	
	

	2
	质保期
	
	

	3
	履约保证金
	
	

	4
	付款方式
	
	

	...
	
	
	

	技术部分

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏离情况

	1 
	 
	
	 

	 2
	 
	 
	 

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	.....
	
	
	


说明：1.表格内已填写示例内容必须承诺，各投标人可根据拟投设备和服务的情况，自行填写其他承诺事项。此表在不改变表式的情况下，可自行制作。 

2.投标人的承诺内容须具体明确。响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。不填写视为投标人完全响应招标文件的要求。
投标人全称（盖章）：_________________________ 

法定代表人或委托代理人（签字）：__________________

日期：______年____月____日

附件六

拟派技术力量
	序号
	姓名
	职位
	持何种资格证件/职称证书
	发证时间
	从事本工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人须提供拟派技术团队人员的资格证书/职称证书（如有）、学历证明、劳动合同、社保缴费凭证等复印件。

2.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格自行增加填写。

投标人全称（盖章）：_________________________ 

法定代表人或委托代理人（签字）：__________________

日期：______年____月____日

质保期内备品备件清单

（放入技术资信标中）
	序号
	适用设备
	适用部位
	名称
	品牌、型号或图号/系列
	单位
	备注

	1
	
	
	
	与主设备配套一致
	个
	

	2
	
	
	
	
	个
	

	3
	
	
	
	
	个
	

	4
	
	
	
	
	个
	

	5
	
	
	
	
	个
	

	6
	
	
	
	
	个
	

	7
	
	
	
	
	个
	

	8
	
	
	
	
	个
	

	9
	
	
	
	
	个/套/米/项/m³
	

	10
	……
	……
	……
	
	……
	


注： 投标人应根据招标文件要求及市场实际情况可补充填写其他未列明的备品备件。
投标人全称（盖章）：_________________________ 

法定代表人或委托代理人（签字）：__________________

日期：______年____月____日

附件七
投标函

致：            
___________________（投标人全称）特授权______________（全权代表姓名）____________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的        采购的有关活动。为此：

一、提供投标须知前附表规定的投标文件：正本壹份，副本肆份，同时提供已签章（包含电子签章）的投标文件的电子版本（U盘形式）壹份。

二、供货期：        。

三、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

四、保证忠实地执行协议双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

五、愿意向贵方提供任何与该项招标有关的服务、标准、技术资料及相关情况。

六、本次招标自开标之日起90天内有效。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

七、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

八、投标人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

九、与本次投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：__________________________  电话：__________________________

投标人（盖章）：_______________   投标人全权代表（签字）：____________

日期：____年____月____日

附件八
开标一览表

项目编号：
金额单位：人民币（元）
	项目内容
	采购类目
	投标报价（元）
	备注

	金华火腿产业园建设项目－清洗消毒设备采购项目
	（一）清洗消毒设备
	小写：¥           元         
大写：人民币           元
	此项价格为含税价，报价时税率按13%进行考虑。

	
	（二）其他项目（包括设计费、安装费、运输费、调试费）
	小写：¥           元         
大写：人民币           元
	

	
	（三）暂列金额
	小写：¥ 183648.00元        
大写：人民币壹拾捌万叁仟陆佰肆拾捌元整 
	

	
	（一+二+三）投标总报价（元）
	小写：¥           元
大写：人民币           元


备注：

1.已列明的子目相关内容不得更改，暂列金额按要求填报，不得更改，否则作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.报价金额最多可保留小数点后2位。

4.本项目为“交钥匙”工程，投标报价应包括但不限于完成该项目的人力和物资成本、设计优化、采购、运输、装卸、安装、调试、运行、培训、验收、直到交付使用、质保期内售后服务保险、利润、规费、税费、公证费（如有）、政策性文件规定以及合同包含的风险、责任等所有费用。
投标人全称（盖章）：_________________________ 

法定代表人或委托代理人（签字）：__________________

日期：______年____月____日

投标报价明细表

	序号
	产品描述及要求
	单位
	数量
	单价（元）
	小计金额（元）
	品牌
	备注

	1 
	产品名称：塑料鞋柜
描述：标配弹力扣锁，浅蓝色+灰色拼色，最高组合4层(4格柜子配1个斜顶，包含斜顶)。
柜体尺寸高*宽*深：400×280×380mm
斜顶尺寸高*宽*深：150×280×380mm
单列斜顶柜体高*宽*深： H1750×W280×L380mm
材质：ABS
	位
	524 
	
	
	
	

	2 
	产品名称：换鞋凳
描述：采用0.8mm304不锈钢钣金制造，表面金属拉丝，美观整洁，双面鞋柜，方便员工进出车间更换便鞋及拖鞋。单面三层可放12双鞋子，两面共可放24双鞋子。
材质： SS304
尺寸：L1200×W600×H600mm
	只
	5 
	
	
	
	

	3 
	产品名称：换鞋凳
描述：采用0.8mm304不锈钢钣金制造，表面金属拉丝，美观整洁，圆角鞋柜，方便员工进出车间更换便鞋及拖鞋。单面三层可放6双鞋子。
材质： SS304
尺寸： R600×600mm
	只
	1 
	
	
	
	

	4 
	产品名称：塑料衣柜
描述：标配四位机械密码锁，浅蓝色+灰色拼色，最高组合4层(4格柜子配1个斜顶，包含斜顶)。
柜体尺寸高*宽*深： H465×W320×L420mm
斜顶尺寸高*宽*深： H150×W320×L420mm
单列斜顶柜体高*宽*深： H2010×W320×L420mm
材质：ABS
	位
	572 
	
	
	
	

	5 
	产品名称：工作服烘干消毒柜
功能：产品采用优质304不锈钢板材制作，外观精致、结实耐用，符合食品厂卫生标准。可悬挂12件工作服，配备人员号码牌及304不锈钢扁条衣架，分类清晰。支持紫外线+臭氧双重消毒，搭配热风机快速风干，可多时段设定烘干消毒时间，自动定时开启，洁净高效。烘干能力： 一次12件
尺寸：H2000-1950×W1350×L570
功率：1.3KW
材质： SS304
	个
	42
	
	
	
	

	6 
	产品名称：不锈钢凳子
描述：采用304优质不锈钢板材，员工坐在上面换衣服、换鞋子，可同时坐4个人。
材质： SS3041mm
尺寸： L1800×W400×H600mm
	只
	14 
	
	
	
	

	7 
	产品名称：不锈钢凳子
描述：采用304优质不锈钢板材，员工坐在上面换衣服、换鞋子，可同时坐4个人。
材质： SS3041mm
尺寸： L1500×W400×H600mm
	只
	1 
	
	
	
	

	8
	产品名称：长靴烘干消毒柜
功能：采用304优质不锈钢板材，钣金厚度为国标板1.2mm,放置长筒靴，带臭氧消毒，热风机风干。整体卫生设计，符合食品厂卫生要求，可设定多时段的烘干消毒时间，定时开启。
烘干能力：一次12双
尺寸：H2000-1950×W950×L450
功率：1.3KW
材质： SS3041mm
	台
	8 
	
	
	
	

	9
	产品名称：长靴烘干消毒柜
功能：采用304优质不锈钢板材，钣金厚度为国标板1.2mm,放置长筒靴，带臭氧消毒，热风机风干。整体卫生设计，符合食品厂卫生要求，可设定多时段的烘干消毒时间，定时开启。
烘干能力：一次20双
尺寸：H2000-1950×W1450×L450
功率：1.3KW
材质： SS3041mm
	台
	24 
	
	
	
	

	10
	产品名称：双工位洗手烘干消毒机
描述：设备集自动感应冲水、泡沫洗手液供应、高速烘干、消毒浸泡池及喷雾消毒五大功能于一体，浸泡池次氯酸钠浓度自动配比，自动定时更换，形成完整的卫生处理流程。设备配有智能缺液提醒系统，在洗手液或消毒液储量不足时自动提示用户补充。可根据实际需求，设定按标准洗手消毒流程顺序强制执行，确保操作规范性和卫生安全性。整体结构采用优质SS304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，符合医用级卫生标准。外观依据医用洗手池人体工学设计，提供舒适使用体验，支持落地式安装，适应各种场地环境要求。设备内置语音提醒功能，逐步引导用户完成洗手、烘干和消毒操作，提升使用便利性与交互体验。
主体材质：SS3041.5mm,消毒浸泡池材质：SS3161.5mm
电源功率：AC220V/50Hz 3kW
尺寸： L1110×W560×H1450mm
	台
	5 
	
	
	
	

	11
	产品名称：三工位洗手烘干消毒机
描述：设备集自动感应冲水、泡沫洗手液供应、高速烘干、消毒浸泡池及喷雾消毒五大功能于一体，浸泡池次氯酸钠浓度自动配比，自动定时更换，形成完整的卫生处理流程。设备配有智能缺液提醒系统，在洗手液或消毒液储量不足时自动提示用户补充。根据实际需求，设定按标准洗手消毒流程顺序强制执行，确保操作规范性和卫生安全性。整体结构采用优质SS304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，符合医用级卫生标准。外观依据医用洗手池人体工学设计，提供舒适使用体验，支持落地式安装，适应各种场地环境要求。设备内置语音提醒功能，逐步引导用户完成洗手、烘干和消毒操作，提升使用便利性与交互体验。
主体材质： SS3041.5mm,消毒浸泡池材质：SS3161.5mm
电源功率：AC220V/50Hz 4.5kW
尺寸： L1660×W560×H1450mm
	台
	14 
	
	
	
	

	12
	产品名称：消毒闸机
主要功能：设备整体采用优质304不锈钢制造，集成人员手部消毒与脚靴消毒功能,脚靴消毒浸泡池支持消毒液自动配比、定时自动更换，消毒完成后闸机自动开启；当手消毒液或浸泡池消毒液缺液时，设备会发出语音提醒。产品采用卫生级设计，同时具备人员数量统计功能，实用便捷且省心。
进水口： DN15 G1/2外丝
排水口： DN32 G1-1/2外丝
电源功率：AC220V/50Hz 0.5kW
材质： SS304
尺寸： L650×W900×H1580mm
	台
	10 
	
	
	
	

	13
	产品名称：人员卫生清洁站
主要功能：集自动感应洗手、自动感应烘干、自动感应消毒、靴子浸泡消毒，靴底沥水及闸机于一体，大容量消毒剂储存仓，洗手液及消毒液缺液提醒，按洗手消毒标准流程顺序执行，浸泡池次氯酸钠浓度自动配比，浸泡池消毒剂定时自动更换。采用304不锈钢制作，可加配人员考勤人脸识别系统。
电源功率：AC220V/50HZ 1.8kW
材质： SS3042mm
尺寸： L2200×W960×H1650mm
	台
	2 
	
	
	
	

	14
	产品名称：不锈钢自动平移门风淋室

描述：★液晶屏、PLC控制电器及中间继电器（进场前经采购人审批通过），液晶显示控制，自动语音播报，0-999s可调，双门互锁，光电感应自动吹淋，双侧自动移门,8mm钢化玻璃视窗，手感应开门，自动关门；风机=4台*0.75kW,φ30mm不锈钢喷嘴*30个，双面吹淋；初高效两级过滤，初效过滤器50%,过滤器尺寸：800*600*10mm,高效过滤效率99.995%,过滤器尺寸：600*600*120mm；嵌入式LED照明筒灯*2只。

主体材质：SS3041mm

外尺寸：W1700×L2500×H2200mm

内尺寸：W800×L2410×H1980mm

电源功率：AC380V 50HZ,3kW
	台
	10 
	
	
	
	

	15 
	产品名称：不锈钢自动平移门风淋室(L型)
描述：★液晶屏、PLC控制电器及中间继电器（进场前经采购人审批通过），液晶显示控制，自动语音播报，0-999s可调，双门互锁，光电感应自动吹淋，双侧自动移门,8mm钢化玻璃视窗，手感应开门，自动关门；风机=4台*0.75kW,φ30mm不锈钢喷嘴*30个，双面吹淋；初高效两级过滤，初效过滤器50%,过滤器尺寸：800*600*10mm,高效过滤效率99.995%,过滤器尺寸：600*600*120mm；嵌入式LED照明筒灯*2只。
主体材质：SS3041mm
外尺寸：W1700×L2800×H2200mm
内尺寸：W800×L2710×H1980mm
电源功率：AC380V 50HZ,3kW
	台
	3 
	
	
	
	

	16 
	产品名称：不锈钢自动平移门风淋室(L型)
描述：★液晶屏、PLC控制电器及中间继电器（进场前经采购人审批通过），液晶显示控制，自动语音播报，0-999s可调，双门互锁，光电感应自动吹淋，双侧自动移门,8mm钢化玻璃视窗，手感应开门，自动关门；风机=4台*0.75kW,φ30mm不锈钢喷嘴*30个，双面吹淋；初高效两级过滤，初效过滤器50%,过滤器尺寸：800*600*10mm,高效过滤效率99.995%,过滤器尺寸：600*600*120mm；嵌入式LED照明筒灯*2只。
主体材质：SS3041mm
外尺寸：W1700×L3350×H2200mm
内尺寸：W800×L3210×H1980mm
电源功率：AC380V 50HZ,4kW
	台
	1 
	
	
	
	

	17 
	产品名称：不锈钢自动平移门风淋室
描述：★液晶屏、PLC控制电器及中间继电器（进场前经采购人审批通过），液晶显示控制，自动语音播报，0-999s可调，双门互锁，光电感应自动吹淋，双侧自动移门,8mm钢化玻璃视窗。手感应开门，自动关门；风机=2台*0.55kW,φ30mm不锈钢喷嘴*18个，双面吹淋；初高效两级过滤，初效过滤器50%,过滤器尺寸：800*600*10mm,高效过滤效率99.995%,过滤器尺寸：600*600*120mm；嵌入式LED照明筒灯*1只。
主体材质：SS3041mm
外尺寸：W1700×L1400×H2200mm
内尺寸：W800×L1310×H1980mm
电源功率：AC380V 50Hz,2kW
	台
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	18 
	产品名称：单工位自动洗靴机
主要功能：手握住把手，触发自动感应，三个毛刷辊同时清洗靴子底面、侧面，具备清洗剂清洗、清水清洗及设备自清洁三种清洗模式，化学品上锁管理，缺液亮灯提醒，卫生设计方便拆卸清洁及更换毛辊。
电源功率：AC220V/50HZ 500W
进水口：1/2"外牙
排水口：1-1/2"外螺纹
材质：SS304
尺寸：L790×W600×H1070mm
	台
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	19 
	产品名称：重污垢自动洗靴机
主要功能：设备内含有四只鞋帮毛刷辊，两只鞋底毛刷辊，人员登上洗靴机后，传感器自动感应启动毛刷辊转动，采用清洗剂与清水两段式清洗，对鞋底鞋帮进行清洗，设备内置靴子清洗剂溶液桶，化学品上锁管理，溶液不足时会自动提醒，卫生设计方便拆卸清洁及更换毛辊。
进水口：1/2”(DN15)外螺纹
排水口：2"外螺纹
电源功率：AC220V/50HZ 1.5kW
材质： SS304
尺寸： L2100×W1100×H1900mm
不含两端踏板尺寸： L1500×W1100×H1300mm
	台
	4 
	
	
	
	

	20 
	产品名称：自动鞋底清洗机
主要功能：用户穿平底鞋，双脚踏于输送皮带上。设备内置多组旋转毛刷与循环水流系统，不少于3秒即可全面刷洗鞋底，高效清除灰尘、泥渍等污物。随后通过高强度吸水棉区域吸除残留水分，确保鞋底干爽，避免二次污染。设备支持全自动运行，配备人体光敏感应控制系统，实现“人来即启，人离即停”,提升便捷性并降低能耗。内置自动换水机制，每通过约150人次后自动排放污水并补充清水，确保持续高效清洗，无需人工维护。设备装配双水位开关，实时监测水位，防止溢水，保障安全。整体设计兼顾功能与耐久性，适用于办公楼、医院、实验室、家庭入门等对洁净要求高的场所。
进水口：1/2”(DN15)外螺纹
排水口：1-1/2"外螺纹
电源功率： AC220V/50Hz 0.35kW
材质： SS304
尺寸： L1920×W918×H918mm
	台
	4 
	
	
	
	

	21 
	产品名称：废水提升器
型号：定制
主要功能：部分卫生设备安装点位未预留排水接口，需配套废水收集提升装置，将设备产生的污水经管路输送至别处排水点排放。
	台
	6 
	
	
	
	

	22 
	产品名称：不锈钢护栏
型号：定制
主要功能：采用50mm 304不锈钢圆管焊接，膨胀螺丝固定在地面上。
尺寸：定制
	个
	13 
	
	
	
	

	23 
	产品名称：深紫外线空气消毒机
描述：紫外线空气循环消毒，可在有人的情况下使用，降低空间浮游菌及沉降菌，按照
《消毒技术规范》2002版，200m³空间内运行2小时，空气自然菌消亡率≥90%,可调导风轮，加速空气布朗运动，触摸屏设置参数，可手自动控制启动。

运行环境温度： -20℃~40℃,相对湿度≤80%
适用空间：200-800m³
循环风量：>1600m³/h(风速三档可调)
臭氧产量：40g/h
最大噪音：64dB
总功率： AC220V/50Hz 1100W
主体材质： SS3042mm
安装方式：吊顶式安装
尺寸： L1040×W273×H330mm
	套
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	24 
	产品名称：深紫外线空气消毒机
描述：深紫外线空气循环消毒，可在有人的情况下使用，降低空间浮游菌及沉降菌，按照《消毒技术规范》2002版，50m³空间运行2小时，空气自然菌消亡率≥90%,含4G或WIFI控制模块，手机远程运控制及设置参数，也可以车间遥控器控制启动。
运行环境温度： -20℃~40℃,相对湿度≤80%
适用空间：50-200m³
循环风量：>400m³/h,噪音：53dB
臭氧产量：10g/h
总功率： AC220V/50Hz 300W
主体材质： SS3041.5mm
安装方式：壁挂式安装
尺寸： L625×W200×H220mm
	套
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	25 
	产品名称：壁挂臭氧发生器
该设备主要由：嵌入式系统控制软件、双模运行软件、臭氧主板、控制显示板、红外线遥控器、信号无损传输线、臭氧发生电极、铝制散热片、高压电源模块、可拆卸式安装支架、可拆卸式电源线、终端保险插座、防雾大风扇、滚珠风扇、塑化棉过滤器、过滤网罩、304镜面机壳、挂架、说明书等组成；可根据要求，替换或增加结构部件。
臭氧产量：40g/h
适用空间：350m³
电源功率： AC220V/50Hz 350W
尺寸： L680×W295×H180mm
	台
	32 
	
	
	
	

	26
	产品名称：移动式高压泡沫清洗机
描述：采用柱塞泵增压，ABB一级能效电机，整机304不锈钢制造，集高压冲水、泡沫清洗及消毒于一体的移动式多功能清洗机，通过旋钮一键三档切换工作模式(冲水、泡沫、消毒),系统可根据出水流量及压力自动启停，采用电气控制保护，避免电机过载损坏；并内置免维护德国医疗级静音无油压缩空气模组，可根据清洗难度调整化学浓度。
★专业转换模块,与化学品接触部分的材质均为316/PTFE/氟橡胶，经久耐用，操作精确简便，降低设备故障率。
★转换至泡沫功能时自动开启压缩空气，转换至清水与消毒功能时自动关闭压缩空气，高效节能；
★附件组成：5米食品级进水软管，耐压20bar,出水管25米食品级高压软管，耐压80bar,不锈钢手摇盘管器，冲水、泡沫及消毒喷嘴各一件，冲水延长杆、泡沫延长杆各一只。10米电源线带航空插头。
出口压力：40-70bar
进水要求：管径DN20,流量>18L/min,压力：1-6bar
备用气源接口：流量>150L/min@6bar φ8mm快插
电源功率：AC380V/50Hz 5kW
尺寸： L1000×W500×H1250mm
	套
	4 
	
	
	
	

	27
	产品名称：固定式多功能清洗机

产品描述：采用立式多级离心泵，整机为304不锈钢材质。增压单元具备自动排气与自冷却机械密封功能。集高压冲洗、泡沫清洗及消毒于一体，通过旋钮一键切换三档模式(冲洗、泡沫、消毒)。系统根据出水流量与压力自动启停，配有电气保护机制，防电机过载损坏。内置50升化学品储液单元，可调节化学液浓度。具备进出水压力、温度监测功能，提供化学品缺液提示与语音报警。

★专业转换模块,所有接触化学品的部件采用316L不锈钢、PTFE或氟橡胶材质，耐用且操作简便，降低故障率。

★泡沫功能自动启动压缩空气，清水及消毒功能自动关闭，高效节能。

★标准附件：304不锈钢自动卷管器；25米食品级高压软管(工作压力80 bar,爆破压力240 bar,适用热水<60℃)；冲洗、泡沫及消毒喷嘴各一件，冲洗与泡沫延长杆各一支。

★配备全自动控制系统，带4.3英寸触摸屏，支持图形与语音交互。内置稀释装置，运行稳定。系统具备故障自诊断功能，提供液位提示、用水计量、运行报警与状态监控，可选配远程数据通讯模块。

冲洗水压：16-28 bar

电源规格： AC380V/50 Hz 4kW

进水要求：流量≥3m³/h,压力1-6 bar,温度4-60℃,G1'卡盘外螺纹接口

气源要求：流量≥150 L/min @6 bar,Φ8 mm快速插口

外形尺寸： L720×W600×H1970mm
	套
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	（一）金额合计：
	￥           元

	（二）其他项目（包括设计费、安装费、运输费、调试费）：
	￥           元

	（三）暂列金额：
	￥183648.00元

	投标总报价：

（应与开标一览表中的大写投标报价一致）
	小写：￥               元

大写：人民币                元


注：
1.已列明的子目相关内容不得更改，暂列金额按要求填报，不得更改，否则作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.报价金额最多可保留小数点后2位。

4.本项目为“交钥匙”工程，投标报价应包括但不限于完成该项目的人力和物资成本、设计优化、采购、运输、装卸、安装、调试、运行、培训、验收、直到交付使用、质保期内售后服务保险、利润、规费、税费、公证费（如有）、政策性文件规定以及合同包含的风险、责任等所有费用。
5.以上价格均为含税价，报价时税率按13%进行考虑。



投标人全称（盖章）：_________________________ 

法定代表人或委托代理人（签字）：__________________

                                                                                   日期：______年____月____日
